**CAMPO MAGNETICO 2D**

**(con disegni 3D)**

Finora abbiamo svolto problemi con il vettore magnetico diretto lungo un’unica direzione (**caso 1D**): perciò era sufficiente trovare il modulo ed il verso del vettore magnetico. In altre parole, abbiamo trattato come una **grandezza scalare**. Adesso dobbiamo approfondire la questione ed iniziare a svolgere dei problemi dove il vettore magnetico è disegnato su di un piano (**caso 2D**). In questo caso non potremo più trattare come scalare ma dovremo tener conto anche della sua direzione: cioè, dovremo considerare per quello che realmente è, cioè una **grandezza vettoriale**.

Nota che i Problemi 2D non possono mai essere risolti solo attraverso un calcolo: poiché essi trattano grandezze vettoriali è indispensabile **disegnare** i vettori che via via otteniamo sul foglio. Per ogni vettore dovremo **disegnare direzione e verso** e **calcolare il modulo**. Infine, è necessario **scomporre** il vettore ottenuto nelle sue componenti X e Y.

Ecco qua alcune leggi utili per il calcolo del modulo di Fm e di B:

Forza magnetica agente su di un filo: Fm = B⋅I2⋅L2⋅sen(ϑ)

Definizione miscroscopica di B: B(d) = μ0/2π⋅I1/d

Forza di Ampere (forza magnetica fra due fili paralleli): Fm = μ0/2π⋅I1⋅I2⋅L2/d

I1: corrente agente ; I2: corrente subente ; L2 lunghezza del filo subente ; ϑ: angolo fra e I2 ; d: distanza fra i due fili.

Problema1: le componenti di . [Questo primo problema, per quanto semplice, è basilare poiché vi descrive come disegnare il vettore prodotto da un filo percorso da corrente e come calcolare le sue componenti].

Due fili sono disposti come in Figura1a e Figura1b: i valori delle correnti sono I1=2A, I2=5A. Disegna il vettore 1 che il filo1 applica sul filo2 e calcolane le componenti lungo X e Y. Nota che le correnti I1 e I2 sono uscenti dal foglio mentre la corrente I2 è entrante nel foglio.

Immagine che contiene oggetto

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

**Figura 1a: Sistema del Problema1 visto in prospettiva**

**Figura 1b: Sistema del Problema1 visto con il terzo asse uscente**

**Soluz:** Il vettore è generato da un singolo filo percorso da corrente: per ottenerlo posso applicare la definizione microscopica di così come riportata negli appunti “VETTORE MAGNETICO B”.

Direzione: la prima cosa da fare è disegnare la direzione di . circola intorno al filo1 secondo circonferenze concentriche al filo1, cosicché B è sempre tangente alle circonferenze concentriche; di conseguenza è sempre perpendicolare al raggio d.

Verso: Il verso è ottenuto con la regola dell’avvolgimento della mano destra. La corrente I1 è uscente → l’avvolgimento avviene in senso anti-orario.

Modulo: Poiché devo calcolare il vettore prodotto da un filo percorso da corrente uso la definizione microscopica di : B(d) = μ0/2π⋅I1/d → B(d) = 2⋅10-7N⋅m/A2⋅2A⋅/0,05m = 8⋅10-6 T

Adesso calcolo le **componenti di**usando la **scomposizione trigonometrica**:

Bx = -||⋅sen(30°) = -4⋅10-6 T ; By = -||⋅cos(30°) = -6,93⋅10-6 T

Nota che il segno di Bx e By è stato deciso guardando il disegno sul foglio! E’ dal disegno che si capisce che Bx e By puntano entrambi nel verso negativo.

Problema2: ancora le componenti di ! [Questo secondo problema è la fotocopia del Problema1: cambia solo la posizione nello spazio dove calcolare il vettore ].

I due fili del Problema1 sono adesso disposti come indicato in Figura2. Disegna il vettore 1 che il filo1 applica sul filo2 e calcolane le componenti lungo X e Y. Nota che la corrente I1 è uscente dal foglio mentre la corrente I2 è entrante nel foglio.

Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

**Figura 2**

**Soluz:** Poiché il vettore è generato da un singolo filo percorso da corrente, per ottenerlo posso applicare la definizione microscopica di B così come riportata negli appunti “VETTORE MAGNETICO B”.

Direzione: la prima cosa da fare è disegnare la direzione di . Come già detto, è sempre tangente alle circonferenze concentriche; di conseguenza è sempre perpendicolare al raggio d.

Verso: Il verso è ottenuto con la regola dell’avvolgimento della mano destra. La corrente I1 è uscente → l’avvolgimento avviene in senso anti-orario.

Modulo: Poiché devo calcolare il vettore prodotto da un filo percorso da corrente uso la definizione microscopica di : B(d) = μ0/2π⋅I1/d → B(d) = 2⋅10-7N⋅m/A2⋅2A⋅/0,008m = 5⋅10-5 T

Adesso calcolo le **componenti di**  usando la **scomposizione trigonometrica**:

Bx = -||⋅sen(68°) = -1,87⋅10-5 T ; By = ||⋅cos(68°) = 4,64⋅10-5 T

Nota che il segno di Bx e By è stato deciso guardando il disegno sul foglio! E’ dal disegno che si capisce che Bx ha verso negativo e By verso positivo.

Problema3: il verso della corrente agente [In questo terzo problema la corrente agente viene invertita di verso: ne segue che cambia anche il verso di : adesso esso ruota intorno al filo1 in senso orario].

I due fili del Problema1 sono adesso disposti come indicato in Figura3: nota che il verso di I1 è stato invertito, adesso esso è entrante nel foglio. Disegna il vettore 1 che il filo1 applica sul filo2 e calcolane le componenti lungo X e Y.

Immagine che contiene testo, mappa

Descrizione generata automaticamente

**Figura 3**

**Soluz:** Poiché il vettore è generato da un singolo filo percorso da corrente, per ottenerlo posso applicare la definizione microscopica di B così come riportata negli appunti “VETTORE MAGNETICO B”.

Direzione: la prima cosa da fare è disegnare la direzione di . Come già detto, è sempre tangente alle circonferenze concentriche; di conseguenza è sempre perpendicolare al raggio d.

Verso: Il verso è ottenuto con la regola dell’avvolgimento della mano destra. La corrente I1 è uscente → l’avvolgimento avviene in senso anti-orario.

Modulo: Poiché devo calcolare il vettore prodotto da un filo percorso da corrente uso la definizione microscopica di : B(d) = μ0/2π⋅I1/d → B(d) = 2⋅10-7N⋅m/A2⋅2A⋅/0,008m = 5⋅10-5 T

Adesso calcolo le **componenti di B** usando la **scomposizione trigonometrica**:

Bx = -||⋅cos(20°) = -4,70⋅10-5 T ; By = -||⋅sen(20°) = -1,71⋅10-5 T

Nota che il segno di Bx e By è stato deciso guardando il disegno sul foglio! E’ dal disegno che si capisce che Bx e By hanno entrambi verso negativo.

Una cosa da notare riguardo a tutti e tre i problemi: il senso della corrente del filo2 non ha alcun effetto su ! Infatti, la corrente I2 è un **termine subente** e come tale non ha alcuna influenza su , che è il **termine agente**.

**REGOLA DEL VERSO DI**

-caso particolare della regola dell’avvolgimento della mano destra quando ho correnti entranti o uscenti dal foglio-

I tre problemi che abbiamo appena risolto illustrano una importante proprietà del **verso di**  che può aiutare a disegnarne il verso nel caso in cui io abbia le correnti disegnate come uscenti o come entranti (cioè dirette lungo l’asse perpendicolare al foglio).

Nel problema1 e 2 ho la corrente I1 (cioè la corrente agente) uscente dal foglio: il vettore ruota in senso anti-orario rispetto al filo agente (vedi Figura1a,b e Figura2). Nel Problema3 ho la corrente I1 entrante nel foglio ed il vettore ruota intorno al filo agente in senso orario. Posso perciò concludere affermando questa importante regola del verso di , che riassume in sé la regola dell’avvolgimento della mano destra nel caso di correnti/entranti/uscenti dal foglio:

**corrente agente uscente → ruota intorno al filo agente in senso anti-orario**

**corrente agente entrante → ruota intorno al filo agente in senso orario**



Adesso è giunta l’ora di fissare i concetti essenziali di questi appunti.

Lo scopo degli appunti è quello di ottenere la direzione, modulo e verso del campo magnetico generato da un filo di corrente in un particolare punto P dello spazio e di scomporre il vettore ottenuto nelle sue componenti X e Y.

La direzione di si ottiene disegnando la retta passante per P e tangente alla circonferenza di centro il filo agente: equivalentemente, essa si ottiene disegnando la retta perpendicolare al raggio congiungente il filo agente con P.

Il verso di è dato dalla regola di avvitamento della mano destra: alternativamente, se le correnti sono disegnate come entranti/uscenti si può usare la regola descritta nel paragrafo “REGOLA DEL VERSO DI ”.

Il modulo di è calcolato usando la definizione microscopica di .


A questo punto si esegue la scomposizione di secondo le componendi X e Y usando la scomposizione trigonometrica: attenti a scegliere quando usare il coseno (cateto adiacente all’angolo) e il seno (cateto opposto all’angolo)! Il segno delle componenti Bx e By è ottenuto guardando il disegno.

**SOMMA DI CAMPI MAGNETICI 2D**

**(con disegni 3D)**

Spesso in un unico punto dello spazio (punto **P**) agiscono più vettori magnetici (vettori ) generati da diversi fili. I vettori magnetici, come ogni altro vettore, obbediscono alle regole della **somma vettoriale** che devono essere applicate ogniqualvolta due o più vettori si incrociano nel medesimo punto. Lì il **vettore risultante** (**tot**) è ottenibile come somma vettoriale dei diversi vettori che agiscono in P.

Problema1: le due correnti. Due correnti, I1=8A e I2=6A, scorrono lungo due fili paralleli come in Figura4. Determina il vettore risultante tot nel punto P.



**Figura 4**

**Soluz:** Per calcolare tot è necessario:

1. Disegnare i vettori magnetici 1 e 2 generati rispettivamente dal filo1 e dal filo2 con la giusta direzione ed il giusto verso;
2. Calcolare i moduli di 1 e 2;
3. Scomporre i vettori 1 e 2 nelle loro componenti X ed Y usando la scomposizione trigonometrica;
4. Sommare le componenti X e le componenti Y per ottenere totx e toty
5. Come disegnare i singoli vettori 1 e 2 è stato abbondantemente spiegato negli appunti “CAMPO MAGNETICO 2D”. Il risultato è mostrato in Figura4: 1 e 2 sono rispettivamente perpendicolari ai raggi d1 e d2; il loro verso è orario per 1 (I1 entrante) e anti-orario per 2 (I2 uscente).
6. Per il calcolo dei moduli si usa la definizione microscopica di : risulta: B1=3,2:10-5 T ; B2=2⋅10-5 T
7. Le componenti risultano: B1x = B1⋅cos(60°) = 1,6⋅10-5 T , B1y = B1⋅sen(60°) = 2,77⋅10-5 T

B2x = -B2⋅sen(45°)= -1,4⋅10-5 T , B2 y = B2⋅cos(45°) = 1,41⋅10-5 T

Come sempre, il segno della componente è ottenuto guardando il disegno… perciò accertatevi che i disegni dei vettori siano giusti!

1. Adesso calcolo le componenti del vettore totale tot:

Btotx = B1x + B2x = 1,6⋅10-5 T + -1,4⋅10-5 T = 0,20⋅10-5 T ;

Btoty = B1y + B2y = 2,77⋅10-5 T + 1,41⋅10-5 T = 4,18⋅10-5 T ;

**Dalle coor. cartesiane alle coor. polari**

Talvolta è utile esprimere un vettore non tanto con le sue componenti ma in **coordinate polari**, cioè con il suo **modulo** e con **l’angolo che essp forma con l’asse X** (**ϑ**). Il passaggio da coor. cartesiane a coor. polari è immediato: nel nostro caso:

|tot| = = 4,18⋅10-5 T

tan(ϑ) = Btoty/Btotx = 20,9 → ϑ = tan-1(20,9) = 87,26°