-4

0 a/M = 0.01m (a)

-4

0 (b)

-4

0 (c)

-4

0

Count Rate (arbitrary units)

(d)

0.4 1 2.4

Log(E) -4

0 (e) a/M = 0.9981m θo= 5

(f) θo= 25

(g) θo= 45

(h) θo= 65

(i)

0.4 1 2.4

Log(E)

θo= 85

(j)